Droid Tesla Pro 4.06

Отличный симулятор электрической цепи для Android, основанный на простом и очень мощном движке SPICE (имитационная программа с ориентацией на интегральные схемы).

Вы сможете на своем Android устройстве моделировать различные устройства, используемые в интегральных схемах. Симулятор DroidTesla решает основные резистивные схемы с использованием действующего закона Кирхгофа (KCL) во многом так же, как студент, симулятор систематически формирует матрицы в соответствии с KCL, а затем приступает к нахождению неизвестных с помощью различных алгебраических методов, таких как метод исключения Гаусса и редкие методы матрицы. Для нелинейных компонентов, таких как диод и БЮТ, движок DroidTesla ищет приближенное решения, сделав начальное предположение и улучшает решение с последующими расчетами, построенными на этом предположении. Это называется итерационный процесс. Для моделирования DroidTesla использует итерационный алгоритм Ньютона-Рафсона, который решает цепи с нелинейными I/V отношениями. Для реактивных элементов (конденсаторы и катушки индуктивности), DroidTesla использует численные методы интеграции, чтобы приблизить состояние реактивных элементов в зависимости от времени. DroidTesla предлагает трапециевидные методы интеграции, чтобы приблизить состояние реактивных элементов. Хотя для большинства схем, такие методы обеспечивают почти одинаковые результаты, как правило, считается, что метод Механизма является более стабильным, но трапециевидной метод быстрее и точнее.

 В DroidTesla сейчас можно имитировать:
Резистор
- Конденсатор
- Индуктор
- Потенциометр
- Лампу
- Идеальный операционный усилитель
- Биполярный плоскостной транзистор (NPN PNP)
- MOSFET N-канал истощения
- MOSFET N-канал повышение
- MOSFET P-канального истощения
- MOSFET P-канального повышение
- JFET-N и P
- PN диод
- PN светодиод
- PN стабилитрон
- Источник переменного тока
- Источник постоянного тока
- AC источник напряжения
- Источник постоянного тока (аккумулятор)
- CCVS - текущий управляемый источник напряжения
- ККОС - текущий контролируемый источника тока
- VCVS - управляемый напряжением источник напряжения
- VCCS - управляемый напряжением источник тока
- Площадь волны источника напряжения
- Треугольник волны источника напряжения
- AC амперметр
- DC-амперметр
- AC вольтметр
- DC вольтметр
- Два канала осциллографа
- SPST переключатель
- Переключатель SPDT
- Управляемый напряжением коммутатор
- Управляемый током коммутатор
- AND
- NAND
- OR
- NOR
- NOT
- XOR
- XNOR
- JK-триггер
- 7-ми сегментный индикатор
- D флип-флоп
- Релей
- IC-555
- Трансформатор
- Грец схему

Совместимость: Android 2.2+
Язык интерфейса: Русский
®Root: не требуется
Состояние: Full
